serial Port 連接

portOpen(string comport,string baurate)

serialPort 是否開啟

portIsOpen()

bool true 開啟 false 關閉

Esl 圖檔轉換

eslImagePix(Bitmap bmp);

Esl 圖檔轉換

eslImageLockBit(Bitmap bmp);

Esl 初始設定 ，並更新ESL

EslSeting();

Esl斷電

sendWriteEslClose();

回傳物件

SMCEslReceiveEventArgs

Int msgId 狀態編號

Bool status 回傳狀態

Int Index 封包數

Byte[]data 回傳封包

回傳ESLUUID 編號

msg\_ReadEslName

Int msgId

Bool status

Byte[]data

回傳ESL初始設定編號

msg\_SetEslDefault

Int msgId

Bool status

回傳圖檔封包數編號

msg\_WriteEslPackageIndex

Int msgId

Bool status

Int Index

回傳ESL 圖檔更新狀態編號

msg\_WriteEslData

Int msgId

Bool status

Int Index

回傳ESL 圖檔完成狀態編號

msg\_WriteEslDataFinish

Int msgId

Bool status

回傳ESL斷電狀態編號

msg\_WriteEslClose

Int msgId

Bool status